|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Feuerwehr: |  |



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prüfkarteiblatt | | | Strickleiter (ÖNORM Z1509) | | | | | | | | | Blatt Nr.: | |  |
| Hersteller: | |  | | Lagerungsort: | |  | | | Lfd. Nr.: |  | | | | |
| Lieferant: | |  | | Herstellungsjahr: | |  | | | Inv. Nr.: |  | | | | |
| Prüfverfahren: jährliche Sichtprüfung | | | | | | | | |  |  | | | | |
|  | | | | Prüfung | Prüfung | | Prüfung | Prüfung | Prüfung | | Prüfung | | Prüfung | |
| **Prüfdatum:** | | | |  |  | |  |  |  | |  | |  | |
| Sichtprüfung | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Seile oder Gurte aus Chemiefaser nicht abgenützt, keine Risse oder sonstige Beschädigungen | | |  |  | |  |  |  | |  | |  | |
|  | Drahtseile keine Quetschungen, Knicke und Klanken, kein starker Verschleiß und keine Korrosion und sonstige Beschädigung | | |  |  | |  |  |  | |  | |  | |
|  | Befestigungs- oder Verbindungselemente ohne Schäden | | |  |  | |  |  |  | |  | |  | |
|  | Sprossen ohne Riss- oder Splitterbildung | | |  |  | |  |  |  | |  | |  | |
|  | Sprossenbefestigung ohne Schäden, muss dauerhaft und so beschaffen sein, dass ein Herausrutschen Drehen oder Verschieben der Sprossen nicht möglich ist | | |  |  | |  |  |  | |  | |  | |
| **Befund:** | | | |  |  | |  |  |  | |  | |  | |
| Name Geräteprüfer: | | | |  |  | |  |  |  | |  | |  | |
| Unterschrift Geräteprüfer: | | | |  |  | |  |  |  | |  | |  | |
| Unterschrift Feuerwehrkommandant: | | | |  |  | |  |  |  | |  | |  | |