

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Gebrauchshinweise | Schäkel (ÖBFV-Anschlagmittel) |  |
| GEBRAUCHSFRIST, AUSSCHEIDEN DER SCHÄKEL:   * Bei Verformung und Anrissen. * Bei Abnützung von mehr als 10 % der ursprünglichen Dicke. * Schäkelbolzen nicht mehr leichtgängig, durch Verformung des Schäkelbügels. * Bei Vergrößerung des Hakenmaules um mehr als 10 %   WARTUNG - PFLEGE - LAGERUNG:   * Haken und Schäkel sind in Einsatzfahrzeugen in gereinigtem trockenem Zustand nach Möglichkeit in Behältern unterzubringen | | |