

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Gebrauchshinweise | Elektrische Geräte |  |
| * Bei allen elektrischen Geräten wie Bohrmaschine, Trennschneidgerät, Kabelroller (Kabeltrommel), Verlängerungskabel, UWP, Beleuchtungsgeräte (230V), Be- und Entlüftungsgerät, u.s.w., ist mindestens 1x jährlich ist eine (schriftlich dokumentierte) Sichtprüfung durch eine Sachkundige Person durchzuführen. * Bei Geräten mit Schutzleiter gehört jedoch mindesten 1x jährlich eine schriftlich dokumentierte Schutzleiterprüfung durch eine Sachkundige Person durchgeführt. * In diesem Zusammenhang können auch eine intensive Reinigung und eventuelle Wartungsmaßnahmen der Geräte erfolgen. * Auch das Vorhandensein und die Funktionstüchtigkeit der Zubehörteile ist zu kontrollieren. * Reparaturen dürfen nur von Elektro-Fachkräften durchgeführt werden! Diese Personen müssen in diesem Zusammenhang die elektrische Betriebssicherheit (ÖVE E 8701) gewährleisten. | | |