

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| PRÜFUNGSHINWEISE | Hebekissen und Zubehör |  |
| Die jährliche Sicht- und Funktionsprüfung kann von einem Sachkundigen der Feuerwehr durchgeführt werden. Allfällige Druckprüfungen sind nach Herstellerangaben zu erledigen.  Dazu sind einige Prüfgeräte notwendig: Test-Manometer, eine Blindkupplung (0,5 od.1bar), 1 Doppelverschlusskupplung.  Zuerst ist der Druckminderer zu prüfen. Danach in der Folge, der Zuleitungsschlauch, das Steuerorgan, die Ableitungsschläuche und zuletzt die Hebekissen.  RENIIGUNG - PFLEGE - LAGERUNG:   * Hebekissen sind bei Verschmutzung nach Herstellerangabe mit Schmierseife und Wasser zu reinigen. * Hebekissen sind an einem luftigen Ort zu trocknen. Die Trocknung sollte nicht mit heißer Luft oder in unmittelbarer Nähe von Heizkörpern oder in der Sonnenhitze erfolgen. * Hebekissen sind vor chemischen Einflüssen, Wärmequellen und Sonnenlicht geschützt aufzubewahren.. | | |