|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Feuerwehr: |  |



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prüfkarteiblatt | | | Steuerorgan (ÖNORM EN 13731) | | | | | | | | | Blatt Nr.: | |  |
| Hersteller: | |  | | Lagerungsort: | |  | | | Lfd. Nr.: |  | | | | |
| Lieferant: | |  | | Herstellungsjahr: | |  | | | Inv. Nr.: |  | | | | |
| Prüfverfahren: jährliche Sicht- und Funktionsprüfung | | | | | | | | |  |  | | | | |
|  | | | | Prüfung | Prüfung | | Prüfung | Prüfung | Prüfung | | Prüfung | | Prüfung | |
| **Prüfdatum:** | | | |  |  | |  |  |  | |  | |  | |
| Sicht- und Funktionsprüfung | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Ein- und Ausgangskupplungen unbeschädigt und dicht | | |  |  | |  |  |  | |  | |  | |
|  | Absperrhähne bzw. Steuerhebel leichtgängig und in Ordnung | | |  |  | |  |  |  | |  | |  | |
|  | Manometer in Ordnung | | |  |  | |  |  |  | |  | |  | |
|  | Gehäuse mit Sicherheitshinweisen in Ordnung | | |  |  | |  |  |  | |  | |  | |
| Funktionsprüfung | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Manometer des Steuerorgans zeigt gleichen Druck wie Testmanometer an | | |  |  | |  |  |  | |  | |  | |
|  | Sicherheitsventile öffnen bei + / - 10 % | | |  |  | |  |  |  | |  | |  | |
|  | Anlage dicht | | |  |  | |  |  |  | |  | |  | |
| **Befund:** | | | |  |  | |  |  |  | |  | |  | |
| Name Geräteprüfer: | | | |  |  | |  |  |  | |  | |  | |
| Unterschrift Geräteprüfer: | | | |  |  | |  |  |  | |  | |  | |
| Unterschrift Feuerwehrkommandant: | | | |  |  | |  |  |  | |  | |  | |