

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Gebrauchshinweise | Akku- / Batteriebetriebene Geräte |  |
| * Bei allen Akku- bzw. Batteriebetriebenen Gräten wie Handscheinwerfer, Taschenlampe, Handfunkgerät, Winkerkelle, u.s.w., ist mindestens 1x jährlich eine Sichtprüfung durchzuführen. * NiCd Akku-Geräte sollten möglichst alle 3 Monate einer intensiven Entladung und anschließender Ladung zugeführt werden. * Bei Nasszellenakkus (Autobatterien) sollte ¼ jährlich der Ladezustand mittels Säuredichtemesser (1,26-1,30) festgestellt werden. Diese Akkus sollten immer „voll“ geladen sein. * Der Ladezustand von batteriebetriebenen Gräten wird ebenfalls in diesem Intervall geprüft. * Eventuelle Akku- bzw. Batteriewechsel im Prüfkarteiblatt eintragen. * In diesem Zusammenhang können auch eine intensive Reinigung und eventuelle Wartungsmaßnahmen der Geräte erfolgen. * Auch das Vorhandensein und die Funktionstüchtigkeit der Zubehörteile ist zu kontrollieren. | | |