|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Feuerwehr:  |  |



|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prüfkarteiblatt | Auffang- oder Rettungsgurt (ÖNORM F 4040, EN 1497) | Blatt Nr.:  |  |
| Hersteller: |  | Lagerungsort:  |  | Lfd. Nr.:  |  |
| Lieferant: |  | Herstellungsjahr:  |  | Inv. Nr.:  |  |
| Prüfverfahren: jährliche Sichtprüfung |  |  |
| Längstens auszuscheiden bis: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Prüfung | Prüfung | Prüfung | Prüfung | Prüfung | Prüfung | Prüfung |
| **Prüfdatum:** |  |  |  |  |  |  |  |
| Sichtprüfung |
|  | Alle Geräteteile vorhanden |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Rettungsgurt nicht abgenützt, keine Risse oder sonstige Beschädigung |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Rettungsgurt weist keine Flecken infolge Einwirken schädlicher Stoffe auf |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Einhängeringe nicht verformt, beschädigt, keine augenscheinlichen Risse, Kennzeichnung der Halteringe vorhanden |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Rettungsgurt weist keine Spuren von Wärme- und/oder Flammeneinwirkung auf |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Rettungsgurt weist keine Stockflecken (Schimmel) auf |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nähte in Ordnung |  |  |  |  |  |  |  |
| **Befund:** |  |  |  |  |  |  |  |
| Name Geräteprüfer: |  |  |  |  |  |  |  |
| Unterschrift Geräteprüfer: |  |  |  |  |  |  |  |
| Unterschrift Feuerwehrkommandant: |  |  |  |  |  |  |  |