|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Feuerwehr:  |  |



|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prüfkarteiblatt | Mehrzweckleiter | Blatt Nr.:  |  |
| Hersteller: |  | Lagerungsort:  |  | Lfd. Nr.:  |  |
| Lieferant: |  | Herstellungsjahr:  |  | Inv. Nr.:  |  |
| Prüfverfahren: jährliche Sicht- und Funktionsprüfung | Ser. Nr.: |  |
|  | Prüfung | Prüfung | Prüfung | Prüfung | Prüfung | Prüfung | Prüfung |
| **Prüfdatum:** |  |  |  |  |  |  |  |
| Sichtprüfung |
|  | Keine Rissbildung an Metall- u. Kunststoffteilen (Hacken) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Keine bleibenden Formveränderungen (Quetschungen, Dellen, …) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sprossen gut befestigt |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Gleitbeschläge haben festen Sitz, sind unbeschädigt |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sprossenschutz unbeschädigt, nicht abgenutzt |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Alle anderen Beschläge sitzen fest |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Leiternfuß vorhanden |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Alle Schrauben und Muttern gegen Lösen gesichert |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stahlteile ohne Korrosion |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Spreizsicherung in Ordnung |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Piktogramme lesbar |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| Funktionsprüfung |
|  | Leiter lotrecht aufstellen, Leiterteile leicht verschiebbar, Haken haben guten Sitz |  |
|  | Leiter als Stehleiter bzw. Bockleiter aufstellen und letzten Leiterteil ausschieben, Leiterteil leicht verschiebbar, Haken haben guten Sitz |  |  |  |  |  |  |  |
| Name Geräteprüfer: |  |  |  |  |  |  |  |
| Unterschrift Geräteprüfer: |  |  |  |  |  |  |  |