|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Feuerwehr:  |  |



|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prüfkarteiblatt | Saugschläuche | Blatt Nr.:  |  |
| Prüfverfahren: jährliche Sicht- und Funktionsprüfung  |
| Hersteller od. Lieferant: |  |  |  |  |  |  |  |
| Laufende Schlauchnummer: |  |  |  |  |  |  |  |
| Inventarnummer: |  |  |  |  |  |  |  |
| Schlauchart (A, B, C, D): |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Prüfung | Prüfung | Prüfung | Prüfung | Prüfung | Prüfung | Prüfung |
| **Prüfdatum:** |  |  |  |  |  |  |  |
| Sichtprüfung |
|  | Beschaffenheit der Innengummierung in Ordnung |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Beschaffenheit des Außengewebes in Ordnung |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Beschaffenheit der Schutzleinen in Ordnung |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Beschaffenheit der Kupplungen (kuppelbar) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Einbindung in Ordnung und Sperringe sitzen fest |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Saug- / Druckdichtungen sind in Ordnung |  |  |  |  |  |  |  |
| Funktionsprüfung |
|  | Saugprobe: Ein erreichter Unterdruck von 0,8 bar sinkt nicht mehr als 0,1 bar in einer Minute ab.  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Befund:** |  |  |  |  |  |  |  |
| Name Geräteprüfer: |  |  |  |  |  |  |  |
| Unterschrift Geräteprüfer: |  |  |  |  |  |  |  |