|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Feuerwehr: |  |



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prüfkarteiblatt | | | Ketten (Kettengehänge) (ÖBFV-Anschlagmittel) | | | | | | | | | Blatt Nr.: | |  |
| Hersteller: | |  | | Lagerungsort: | |  | | | Lfd. Nr.: |  | | | | |
| Lieferant: | |  | | Herstellungsjahr: | |  | | | Inv. Nr.: |  | | | | |
| Prüfverfahren: jährliche Sichtprüfung, periodische Belastungsprüfung | | | | | | | | |  |  | | | | |
|  | | | | Prüfung | Prüfung | | Prüfung | Prüfung | Prüfung | | Prüfung | | Prüfung | |
| **Prüfdatum:** | | | |  |  | |  |  |  | |  | |  | |
| Sichtprüfung | | | | | | | | | | | | | | |
|  | keine Verformung, Anrisse, Kerben an Kettengliedern oder Zubehörteilen | | |  |  | |  |  |  | |  | |  | |
|  | kein Kettenteil infolge Überlastung steifgezogen | | |  |  | |  |  |  | |  | |  | |
|  | die Kennzeichnung ist leserlich vorhanden | | |  |  | |  |  |  | |  | |  | |
|  | keine Vergrößerung des Hakenmauls um mehr als 10 % | | |  |  | |  |  |  | |  | |  | |
|  | keine Längung – auch einzelner Kettenglieder – um mehr als 5 % (bei Verformung eines Kettengliedes) | | |  |  | |  |  |  | |  | |  | |
|  | Keine Abnahme der Gliederdicke an irgendeiner Stelle um mehr als 10 % der Nenndicke | | |  |  | |  |  |  | |  | |  | |
| **Befund:** | | | |  |  | |  |  |  | |  | |  | |
| Name Geräteprüfer: | | | |  |  | |  |  |  | |  | |  | |
| Unterschrift Geräteprüfer: | | | |  |  | |  |  |  | |  | |  | |
| Unterschrift Feuerwehrkommandant: | | | |  |  | |  |  |  | |  | |  | |