|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Feuerwehr:  |  |



|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prüfkarteiblatt | Schäkel (ÖBFV-Anschlagmittel) | Blatt Nr.:  |  |
| Hersteller: |  | Lagerungsort:  |  | Lfd. Nr.:  |  |
| Lieferant: |  | Herstellungsjahr:  |  | Inv. Nr.:  |  |
| Prüfverfahren: jährliche Sichtprüfung |  |  |
|  | Prüfung | Prüfung | Prüfung | Prüfung | Prüfung | Prüfung | Prüfung |
| **Prüfdatum:** |  |  |  |  |  |  |  |
| Sichtprüfung |
|  | keine Verformung und Anrisse |  |  |  |  |  |  |  |
|  | keine Abnützung von mehr als 10 % der ursprünglichen Dicke |  |  |  |  |  |  |  |
|  | keine Vergrößerung des Hakenmauls um mehr als 10 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Schäkelbolzen leichtgängig, Gewinde nicht beschädigt |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tragfähigkeitskennzeichnung vorhanden |  |  |  |  |  |  |  |
| **Befund:** |  |  |  |  |  |  |  |
| Name Geräteprüfer: |  |  |  |  |  |  |  |
| Unterschrift Geräteprüfer: |  |  |  |  |  |  |  |
| Unterschrift Feuerwehrkommandant: |  |  |  |  |  |  |  |