|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Feuerwehr:  |  |



|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prüfkarteiblatt | Stahlseil (ÖBFV-Anschlagmittel) | Blatt Nr.:  |  |
| Hersteller: |  | Lagerungsort:  |  | Lfd. Nr.:  |  |
| Lieferant: |  | Herstellungsjahr:  |  | Inv. Nr.:  |  |
| Prüfverfahren: jährliche Sichtprüfung |  |  |
|  | Prüfung | Prüfung | Prüfung | Prüfung | Prüfung | Prüfung | Prüfung |
| **Prüfdatum:** |  |  |  |  |  |  |  |
| Sichtprüfung |
|  | kein Bruch einer Litze oder unzulässige Drahtbrüche |  |  |  |  |  |  |  |
|  | keine Quetschung um mehr als 20 % seines Durchmessers |  |  |  |  |  |  |  |
|  | keine Knicke, Klanken und Aufdoldungen |  |  |  |  |  |  |  |
|  | keine Beschädigungen des Spleißes oder der Pressklemme und Kauschen |  |  |  |  |  |  |  |
|  | kein besonders starker Verschleiß (Verringerung des Seilduchmessers) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | keine Korrossionsnarben |  |  |  |  |  |  |  |
|  | keine schädliche Hitzeeinwirkung |  |  |  |  |  |  |  |
|  | die Kennzeichnung ist vorhanden und noch leserlich |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lasthaken und Sicherung in Ordnung (Greifzugseil) |  |  |  |  |  |  |  |
| **Befund:** |  |  |  |  |  |  |  |
| Name Geräteprüfer: |  |  |  |  |  |  |  |
| Unterschrift Geräteprüfer: |  |  |  |  |  |  |  |
| Unterschrift Feuerwehrkommandant: |  |  |  |  |  |  |  |